附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **布料型号** | **尺寸cm（宽\*高）** | | | **用料数量（**㎡**）** | **数量**  **（幅）** | **备注** | **图例** | **材质说明** |
| 1 | 卷帘（19A4浅蓝色羽毛涂银遮光） | 140 | | 180 | 2.5 | 7 |  | 04cf8e1adf5a8f5e1592b43638a5c9e | 以PVC包覆聚酯纤维为原材料精心织造的产品，不含玻璃纤维成分；甲醛、可分解致癌芳香胺染料检测值分别为20mg/kg、5mg/kg，均符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》中对应的相关规范；配件选用：上梁1.0mm厚铝合金管，下梁优质PVC加厚下轨，高档PVC拉珠 |
| 2 | 170 | | 180 | 3.1 | 3 |  |
| 3 | 150 | | 230 | 3.5 | 1 |  |
| 4 | 180 | | 220 | 4.0 | 1 |  |
| 5 | 254 | | 280 | 7.0 | 1 | 分两个、中码 |
| 6 | 200 | | 220 | 4.4 | 7 |  |
| 7 | 245 | | 230 | 5.6 | 1 |  |
| 8 | 250 | | 250 | 6.3 | 1 | 分两个、中码 |
| 9 | 245 | | 310 | 7.6 | 1 | 分两个、中码 |
| 10 | 198 | | 230 | 4.6 | 1 |  |
| 11 | 194 | | 230 | 4.5 | 1 |  |
| 12 | 206 | | 230 | 4.7 | 1 |  |
| 13 | 190 | | 220 | 4.2 | 1 |  |
| 14 | 160 | | 220 | 3.5 | 1 |  |
| 15 | 170 | | 220 | 3.7 | 5 |  |
| **序号** | **布料型号** | **尺寸cm（宽\*高）** | | | **用料数量（m）** | **数量**  **（幅）** | **备注** | **图例** | **材质说明** |
| 16 | 布帘（单面绒电雕遮光布） | 2120 | 310 | | 42.4 | 1 | 颜色可选 | 37f0dbb9f078341c2342f4d613dceb9 | 1、重量≈700g/m2，垂感优良；遮光率≥75%；  2、水洗尺寸变化率性：径向水洗-0.5%；纬向0%；  3、成分：≥50%聚酯纤维+≥25%棉；  4、帘布色牢度：5级及以上，确保长期在阳光与紫外线暴晒下，颜色不会褪色或泛黄； 5、甲醛、可分解致癌芳香胺染料检测值分别为20mg/kg、5mg/kg，均符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》中对应的相关规范； 6、加厚导轨：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》中有关金属件的相关要求；喷涂:象牙白；材质:铝材；吊环配备:8个/米；导轨码安装:相隔50cm安装1个 |
| 17 | 拼接布 |  |  | | 21.2 |  |  |
| 18 | 布带+钩+扎带 |  |  | | 42.4 |  |  |
| 19 | 导轨 |  |  | | 21.2 |  | 含安装码 |
| 20 | 布帘（单面绒电雕遮光布） | 560 | 260 | | 11.2 | 1 | 颜色可选 |
| 21 | 布带+钩+扎带 |  |  | | 11.2 |  |  |
| 22 | 导轨 |  |  | | 5.6 |  | 含安装码 |