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投标信用承诺书

为维护招标投标市场秩序，保护招标人合法权益，本单位郑重作出以下信用承诺：
1.本公司具备符合招标文件要求的投标资格条件，具备独立承担民事责任的能力，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合法律、行政法规和招标文件规定的其他资格条件，所有提交的资格证明材料均真实、合法、有效，不存在伪造、变造、涂改文件资料，隐瞒真实情况等弄虚作假行为。
2.本公司不存在与招标人或者其他投标人串通投标的情形，未与其他投标人约定轮流中标、陪标，未通过挂靠其他单位或者允许其他单位挂靠本公司名义参与投标，不存在以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。
3.本公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未处于被责令停产停业、取消投标资格、财产被接管冻结等状态，不存在法律法规以及招标文件规定的不得参与投标的其他情形。

承诺单位（加盖公章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                    
日期：           年           月           日
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第二章     技术参数要求

一、品类为路灯平板灯、路灯投光灯灯具
1、照明供配电：50瓦以上的灯具配恒流型双功率电源驱动器，灯具上半夜全功率运行，下半夜降50%功率运行。
[bookmark: _GoBack]2、灯具为半截光型LED灯具、具有蝙蝠型配光曲线，外壳采用铝压铸一次成型工艺，防护等级不低于IP65，电器安全性能符合GB7000.5技术要求。灯杆的造型、颜色及编号由业主确定。灯具外壳材料:压铸铝，紧固件304不锈钢。灯具防护等级不低于IP65。LED灯具利用系数要求≥0.7，LED灯具功率因数不低于0.95，光源的色品容差不应大于7SDCM，灯具的额定光效不得小于155lm/W，LED光源色温4000-4500K，热沉≤65(℃);LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不应低于97.9%;6000h的光通维持率不应低于95.8%，平均显色指数Ra≥70，LED灯浪涌抑制性能(抗雷击)的电压保护水平≥2kv(线-线)和4kv(线-地);电磁兼容性要符合GB17743和GB17625.1的要求。灯具表面温度≤50(℃);，LED灯具的寿命不应低于50000h，驱动电源在外壳最高温度点的温度不超过75℃时,寿命不应低于50000h。电源驱动部分要求:电器安全性能符合GB7000.5技术要求;浪涌抑制性能(抗雷击)的电压保护水平≥2kv(线-线)和4kv(线-地);电磁兼容性要符合《电气照明及类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB17743)和《电磁兼容限值谐波电流发射限值》(GB17625.1)的要求。灯具的相关指标参数必须参照“广东省LED路灯标杆体系公布的最新指标参数”。灯杆配灯具后满足抵抗42米/秒台风的要求。
3、灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510.14的要求，且可现场替换，替换后防护等级不应降低;灯具电源应通过国家强制性3C产品认证。
4、灯具的无线电骚扰特性应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的元线电骚扰特性的限制和测量方法》GB17743的要求，谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流不大于16A)》GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的要求。
5、所有路灯灯具满足 GB/T7000.1和 GB7000.203规定的防振要求,具备防坠落装置。
6、国家认可第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告，包括不限于以下内容：振动测试：符合；静态风力测试：符合；防腐等级：达到WF1或以上；蓝光危害类别：达到RG1或以上；谐波要求：符合；灯具防护等级：≥IP65；透镜透光率：≥90%；浪涌（冲击）抗扰度测试：符合。
7、灯具质保五年。
8、提供CQC试验报告1.安全试验报告2.LED照明产品蓝光危害等级试验报告3.电磁兼容试验报告。
9、提供中国节能认证试验报告1.标记、IP等级2.功率、初始灯具光效、初始显色指数3.3000h、6000h光通维持率。
10、灯具上安装接口孔径的规格应是60mm。
11、本项目灯具光源接受采用EMC封装，不接受采用大功率COB封装光源。
二、品类为庭院灯具
1、接口:60、76mm
2、输入电压：AC220V
3、灯罩:D400mm、透明、乳白罩
4、色温:4000K
5、整灯光效:100LM/W
6、防护等级：≥IP65
7、灯具电源应通过国家强制性3C产品认证
8、灯具质保五年。
9、电源驱动器安全性能、浪涌抑制性能、电磁兼容性能等均应符合国家相关标准；LED灯具的寿命不应低于50000h，驱动电源在外壳最高温度点的温度不超过75℃时,寿命不应低于50000h。
10、提供CQC试验报告1.安全试验报告2.LED照明产品蓝光危害等级试验报告3.电磁兼容试验报告。
11、提供中国节能认证试验报告1.标记、IP等级2.功率、初始灯具光效、初始显色指数3.3000h、6000h光通维持率。
三、巷道灯LED球泡
1、灯口型号:E27
2、输入电压:AC220V
3、色温:4000K
4、光效:≥80LM/W
5、显色指数:≥70
6、灯具通过国家强制性3C产品认证
7、灯具质保五年
四、灯饰灯具
1、灯具外壳:压铸铝（投光灯、洗墙灯、线条灯）；工程塑料（流星雨、软灯带）。紧固件不锈钢。
2、输入电压:投光灯AC220V；流星雨、洗墙灯、线条灯、软灯带DC24V
3、色温:3000K
4、光效:≥80LM/W
5、防护等级:≥IP65
6、灯具电源应通过国家强制性3C产品认证
7、电源驱动器安全性能、浪涌抑制性能、电磁兼容性能等均应符合国家相关标准。
8、灯具质保五年。
第三章  投标报价文件

	序号
	品类
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价限价
	总价限价
	投标单价
（元）
	投标总价
（元）

	1
	路灯平板灯
	LED路灯
	30W
	500
	个
	221 
	110500
	
	

	2
	
	LED路灯
	80W
	200
	个
	368 
	73600
	
	

	3
	
	LED路灯
	150W
	200
	个
	536 
	107200
	
	

	4
	
	LED路灯
	200W
	100
	个
	582 
	58200
	
	

	5
	
	LED路灯
	250w
	100
	个
	614 
	61400
	
	

	6
	
	LED路灯
	300w
	100
	个
	775 
	77500
	
	

	7
	路灯投光灯
	LED投光灯
	120W
	100
	个
	502 
	50200
	
	

	8
	
	LED投光灯
	200W
	100
	个
	583 
	58300
	
	

	9
	
	LED投光灯
	300W
	100
	个
	802 
	80200
	
	

	10
	庭院灯
	LED中华球灯
	40W
	150
	个
	419 
	62850
	
	

	11
	
	LED中华球灯
	50W
	80
	个
	540 
	43200
	
	

	12
	巷道灯
	LED球泡
	12W
	1000
	个
	12 
	12000
	
	

	13
	LED灯饰
	投光灯
	30W
	100
	个
	164 
	16400
	
	

	14
	
	投光灯
	50W
	100
	个
	233 
	23300
	
	

	15
	
	投光灯
	100W
	100
	个
	379 
	37900
	
	

	16
	
	流星雨灯
	12*500mm
	100
	组
	99 
	9900
	
	

	17
	
	洗墙灯
	36W
	100
	个
	79 
	7900
	
	

	18
	
	灯带
	24V
	300
	米
	22 
	6600
	
	

	合计
	897150
	
	


（一）报价说明：投标人须对表格中全部材料报价，报价为包含13%增值税、运费、装卸费等全包费用，漏报或任意单项超过单（总）价限价的即为无效报价。
（二）数量说明:预算量仅为参考量，最终以采购人实际采购量乘以投标单价结算，且总结算价不超预算总金额。
[bookmark: _LarkToc00012]（三）其他材料采购：如采购人需采购报价单之外的材料，由中标人单独对该材料进行报价，经采购人审核同意后采购，报价单外的采购额均纳入合同总价。
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